附件：

2023-2024年度排污许可质量常态化抽核发现问题和处理意见

| **序号** | **排污单位名称** | **县区** | **排污许可证编号** | **\*重点问题类别：1、降级管理；2、遗漏主要排放口；3、污染物排放标准及限值错误；4、许可排放量错误。** | **排污单位处理意见** | **技术单位处理意见** | **填报人员处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点问题类别** | **判定依据** |
| 1 | 道县富兴再生资源有限责任公司 | 道县 | 91431124MA4Q91CW8M001Q | 3、污染物排放标准及限值错误 | 1、核实大气污染物排放是否执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。2、根据废弃资源加工工业排污许可证申请与核发技术规范（HJ 1034)，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）的产物设施或排放口，适用于《石化工业排污许可证申请与核发技术规范（HJ 853)》。 | **排污单位**：道县富兴再生资源有限责任公司**办理时间、类型及类别**：2024年首次申请简化管理**处理意见**：通报处理依据：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南佰纳环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：宋文茹**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 2 | 永州市建华林产科技开发有限公司 | 冷水滩 | 91431100085438625T001Q | 3、污染物排放标准及限值错误 | 3、依据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1105—2020），表4 遗漏许可厂界污染因子臭气浓度，导致该因子排放标准和限值缺失；挥发性有机物厂区内无组织排放标准及限值错误，应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A要求。 | **排污单位**：永州市建华林产科技开发有限公司**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南佰纳环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：宋文茹**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 3 | 江永县允山顺鑫废旧塑料加工厂 | 江永 | 92431125MA4M71FL20001U | 3、污染物排放标准及限值错误；遗漏特征污染因子：二甲苯、氯化氢。 | 3、填报没有按照行业技术规范来填写，技术规范要求废气执行GB16297-1996，应在标准填写的时候分国家标准、环评批复要求标准、从严执行准来填报； | **排污单位**：江永县允山顺鑫废旧塑料加工厂**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报处理依据：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南雅邦环保科技有限公司永州分公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：邱尔康**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 4 | 永州市凯杰鞋业有限公司 | 冷水滩 | 91431100085438625T001Q | 3、污染物排放标准及限值错误 | 3、依据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）,厂区总排口DW001遗漏许可污染因子总氮，导致该因子排放标准和限值缺失；厂区总排口DW001污染因子排放标准和限值有误，有硫化工艺的应执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）。 | **排污单位**：永州市凯杰鞋业有限公司**办理时间、类型及类别**：2024年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南雅邦环保科技有限公司永州分公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：邱尔康**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 5 | 永州市零陵区龙腾沥青混凝土有限公司 | 零陵 | 9143110239584977XA001W | 3、污染物排放标准及限值错误； | 3、依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018），DA001废气排放口遗漏污染因子烟气黑度，导致该因子排放标准和限值缺失；依据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ ），废气排放口DA002污染因子氮氧化物、二氧化硫应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），而非《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）。 | **排污单位**：永州市建华林产科技开发有限公司**办理时间、类型及类别**：2024年首次申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南博然环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：胡先知**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 6 | 湖南舜新食品有限公司 | 宁远 | 91431126MA4RQHKQ7D001V | 3、污染物排放标准及限值错误 | DW002综合污水排放口，依据《排污许可证申请与核发技术规范 屠宰及肉类加工》表2，污染物应使用《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457，而不是GB8978。该排口的污染物排放标准使用错误 | **排污单位**：永州市建华林产科技开发有限公司**办理时间、类型及类别**：2024年首次申请重点管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：湖南博然环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：唐志文**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 7 | 湖南中明新材料有限公司 | 宁远 | 91431126396327287Y001Z | 2、遗漏主要排放口；3、污染物排放标准及限值错误；4、许可排放量错误； | 1、2#废水排放口应为主要排放口；2、DA002污染物种类遗漏苯系物、非甲烷总烃，DA003污染物种类遗漏苯系物、颗粒物，DA001遗漏氟化物（核实氮氧化物及氯化氢因子来源，无相关原辅料中含硫酸、氯化氢）；2#废水排放口污染因子遗漏动植物油，1#排水口遗漏总铜、总锌、总铁、总铝、总磷、总氮、氟化物、氨氮、pH值、总氰化物，遗漏因子导致许可标准及浓度限值缺项；3、2#排气筒挥发性有机物标准及限值错误，应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），120mg/m3；4、2#废水排放口遗漏总铜、总锌、COD、氨氮许可量；5、表4 大气污染物无组织排放表厂界颗粒物许可限值错误，应为1.0mg/m3，臭气浓度单位为无量纲； | **排污单位**：湖南中明新材料有限公司**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：永州市博华环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：向黎明**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 8 | 永州市汇盛鞋业有限公司 | 宁远 | 91431100MA4L7KXX6G001Q | 3、污染物排放标准及限值错误 | 3、DA011、DA015二甲苯许可排放速率限值填报有误，应为1.0。 | **排污单位**：永州市汇盛鞋业有限公司**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：永州市博华环保科技有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：向黎明**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 9 | 蓝山县福林铸造有限公司 | 蓝山 | 91431127MA4LU2L81C001U | 3、污染物排放标准及限值错误 | 3、遗漏厂区内颗粒物，导致遗漏相应的污染物排放标准及限值。 | **排污单位**：蓝山县福林铸造有限公司**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：郴州市环保咨询服务有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：赵薇**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |
| 10 | 蓝山县振兴铸造厂 | 蓝山 | 91431127MA4L6JJT64001Q | 3、污染物排放标准及限值错误 | 3、遗漏厂区内颗粒物，导致遗漏相应的污染物排放标准及限值。 | **排污单位**：蓝山县振兴铸造厂**办理时间、类型及类别**：2023年重新申请简化管理**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **技术单位**：郴州市环保咨询服务有限公司**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 | **填报人员**：赵薇**处理意见**：通报**处理依据**：《提升方案》相关规定 |